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Uitvoeringsactiviteit Professionaliseringstraject Vakbekwaamheid (UPV) B02
Begeleiden voertuig op veilige wijze
Criteria
De activiteit omvat:
· De kandidaat voert de taak op juiste wijze uit.
· De kandidaat toont voorbeeldgedrag.
· De kandidaat evalueert de veiligheidsmaatregelen op juiste wijze.

Vakbekwaamheid
☒Vakinhoudelijke handelingen
☒Communicatie
☒Samenwerking
☒Leiderschap
☒Professionaliteit
☒Toepassen kennis

Kennis
Relevante kennis met betrekking tot het uitvoeren van de veilige werkplek wordt door de kandidaat aangetoond tijdens het uitvoeren van de handelingen. Onder relevante kennis wordt verstaan:
· De kandidaat controleert de seinvoering van het voertuig.
· De kandidaat controleert de omgeving voordat hij het voertuig laat verplaatsen.
· De kandidaat controleert of de veiligheidsvoorzieningen van het voertuig worden toegepast.
· De kandidaat controleert of het wissel voor het voertuig in de juiste stand ligt.
· De kandidaat controleert of de VTI/ beeldinstructie bijzonderheden vermeld aangaande het wissel.
· De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).
· De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.




Vaardigheden
De kandidaat verricht de volgende handelingen
· De kandidaat is geconcentreerd met de taak bezig en laat zich niet afleiden.
· Indien de LWB hiervoor toestemming heeft gegeven laat de kandidaat het wissel sturen door de treindienstleider. Hierbij:
· Meldt de kandidaat het wisselnummer en de huidige wisselstand.
· Verklaart de kandidaat aan de treindienstleider dat het wissel vrij en onbelemmerd te bedienen is.
· Verzoekt de kandidaat de treindienstleider het wissel in de juiste stand te sturen.
· Meldt de kandidaat na het sturen dat het wissel in de juiste stand gekomen is.
· De kandidaat bediend handwissels op de voorgeschreven wijze.
· De kandidaat controleert in de VTI of het wissel bediend mag worden.
· De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen bedienen*.
· De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).
· De kandidaat bedient het handwissel op de voorgeschreven wijze.
· De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.
· De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.
· De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.
[bookmark: _Hlk151021469]* De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie aan de BBD
· De kandidaat krukt ééndelige wissels op de voorgeschreven wijze.
· De kandidaat controleert in de VTI of het wissel gekrukt mag worden.
· De kandidaat vraagt toestemming aan de LWB om het wissel te mogen krukken*.
· De kandidaat zet indien aanwezig de schakelaar in de wissel aansluit kast (WAK) in de stand off.
· De kandidaat controleert het wissel op beschadigingen, belemmeringen en het aansluiten van de wisseltong(en).
· De kandidaat krukt het wissel op de voorgeschreven wijze.
· De kandidaat controleert het aansluiten van de wisseltongen.
· De kandidaat neemt de kruk uit de stellerkast en sluit deze indien van toepassing af.
· De kandidaat controleert of het wissel veilig bereden kan worden.
-      De kandidaat informeert de LWB over de gewijzigde wisselstand*.
* De LWB kan hierover instructies gegeven hebben bij de veiligheidsinstructie aan de BBD
· De kandidaat stelt zich zodanig op dat de bestuurder de aanwijzingen tijdig waar kan nemen.
· De kandidaat stelt zich bij het meerijden zodanig op dat hij een veilige arbeidsplaats heeft.
· De kandidaat begeleid het voertuig op veilige wijze, rekening houdend met de eigen veiligheid bij geduwde bewegingen en/ of achteruit rijden.
· De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van overwegen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.
· De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van bruggen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.
· De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van seinen volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie.
· De kandidaat begeleid het voertuig bij het passeren van werklocaties volgens de instructie in de VTI/ Beeldinstructie en houdt hierbij rekening met de snelheid.
· De kandidaat stopt als de activiteiten met het voertuig niet veilig uitgevoerd kunnen worden.
· De kandidaat plaatst/ verwijderd werkplekbeveiligingsmiddelen volgens de instructie van de LWB en WBI/ WOT.
· De kandidaat overtuigd zich van de juiste locatie(s) door zich te oriënteren aan de hand van drie vaste (infra)objecten.
· De kandidaat brengt na toestemming van de LWB de middelen aan volgens de instructie van de LWB en de informatie uit de WBI/WOT.
· De kandidaat bevestigd aan de LWB dat de het middel/ de middelen geplaatst zijn.
· [bookmark: _Hlk151022100]De kandidaat plaatst/ verwijderd markeringen/ middelen met een hoge attentiewaarde volgens de instructie van de LWB/LLV en WOT/VTI/Beeldinstructie.
· De kandidaat overtuigd zich van de juiste locatie(s) door zich te oriënteren aan de hand van drie vaste (infra)objecten.
· De kandidaat brengt na toestemming van de LWB de middelen aan volgens de instructie van de LLV/LWB en de informatie uit de WBI/WOT.
· De kandidaat bevestigd aan de LLV/LWB dat de het middel/ de middelen geplaatst zijn.
· De kandidaat evalueert de ervaren veiligheidsmaatregelen met de GMcn, voertuigbedienaar of machinist.
· De kandidaat evalueert de ervaringen met de veiligheidsmaatregelen met LLV of LWB.
· De kandidaat bespreekt indien van toepassing verbeterpunten.
· De kandidaat geeft indien van toepassing suggesties ter verbetering.

Gedrag
De kandidaat neemt verantwoordelijkheid ten aanzien van
· Vakinhoudelijke handelingen
· Communicatie
· Samenwerking
· Leiderschap
· De kandidaat houdt zich consequent aan de veiligheidsinstructie.
· De kandidaat draagt de voor de taak van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen.
· De kandidaat houdt zich consequent aan de Life Saving Rules/ gedragsregels op spoorwegterreinen.
· De kandidaat signaleert verbeterpunten.
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